BonDriver(Meru customize edition) for UDP/TCP ver1.20 mod 2 (2016-12-17)


はじめに

  BonDriver_UDP は、UDP で送信されたデータを受信するための BonDriver です。
  Meru-co 氏の作成したものを若干改変しています。
  (mod 2追記)TVTest0.7.20同梱のmod 1をさらにTCP対応に改変しました。mod 1とは別人です。


使い方

  BonDriver 対応プログラムにて、BonDriver_UDP.dll を選択する。
  受信するポート番号をチャンネルの中から選択する(送信元のプログラムと合わせる)。


ライセンス・免責事項

  ライセンスはオリジナル版に従います。

  Meru-co 氏のオリジナル版のライセンス

    ライセンスは拡張ツール中の人のものに従います。
    受信するＴＳの使い方によっては著作権・肖像権・人格権等を侵害する可能性があります。
    自己責任の上でモラルある使い方を心がけてください。

  拡張ツール中の人のライセンス

    ・特に著作権は主張しませんが、下記運用に従うようにお願いします。

    (1)「BonDriver.dll」をオリジナルのままアプリケーションに付属して配布する場合。

        アプリケーションのバージョン情報及びドキュメントに著作権表示は必要ありません。
        「拡張ツール中の人」もしくは「http://2sen.dip.jp/friio/」の記載をしても構いませんが任意です。

    (2)ソースコードを流用しアプリケーションに組み込むもしくはライブラリとして再構成して配布する場合。

        著作権表示については(1)に従いますが、必ず最低でも当該処理のソースコードを公開してください。


更新履歴

  1.20 mod 2 (2016-12-17)
    BonDriver_TCPもビルドできるようにした(ソースコード不明だったので適当に仕様を想像した)
    受信レベルをBonDriver_TCPの仕様に合わせて"常に0"に変更
    リソースリークと排他漏れについて微修正

  1.20 mod 1
    初期チャンネル(ポート 1234)を設定しないようにした
    無駄なコードを削減した

  以下、Meru-co 氏のオリジナル版

  1.20
    BonDriver1.20のインターフェースを実装
    空間=プロトコル チャンネル=ポート番号とし、自由に選べるように実装
    受信レベルを受信レート(MBps)として実装(500msごとに計算。精度はそんなに高くありません)

  1.00
    初版


