
================================================================================
                  EDCB (xtne6f & tkntrec version) - 2025/11/15
================================================================================

◆ ビルドにあたって

・Visual Studio 2019 でビルドしています。
  ・環境によっては、別途 Visual C++ 2015-2022 ランタイムのインストールが必要かもしれません。
  ・32bit 版のランタイムのインストーラーは https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe からダウンロードできます。
  ・64bit 版のランタイムのインストーラーは https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe からダウンロードできます。
・32bit 版・64bit 版の両方を同梱しています。EDCB_32bit 以下が 32bit 版、EDCB_64bit 以下が 64bit 版です。
・現在主流の xtne6f 版をベースに EpgTimer 周りの UI が使いやすく改善されている、tkntrec 版をビルドしています。
・EpgDataCap_Bon・EpgTimerSrv などのフォントを ＭＳ Ｐゴシック から Meiryo UI に変更したこと、
  EpgDataCap_Bon の画面の背景色を白に変更したこと以外の変更は行っていません。
  ・変更したコードは https://github.com/tsukumijima/EDCB にて公開しています。
・EDCB Material WebUI では HW エンコーダーとして QSVEncC / NVEncC を利用できますが、このアーカイブには同梱されていません。
　・EDCB Material WebUI のリモート視聴機能で HW エンコーダーを利用する際は、別途最新の QSVEncC / NVEncC をダウンロードし、
  　EDCB\Tools フォルダに配置してください (例: EDCB\Tools\QSVEncC\QSVEncC64.exe) 。
・HttpPublic.ini・XCODE_OPTIONS.lua (EDCB Material WebUI の設定ファイル) を同梱しています（後述）。
  ・HttpPublic.ini・XCODE_OPTIONS.lua の設定をすでに変更している場合、単純に上書きしてしまうと、設定ファイルも同梱されているもので上書きされてしまいます。
  ・設定を上書きしたくない場合は、当該ファイルをリネームや移動して、置換されないようにしてから上書きしてください。
  ・【⚠️⚠️注意⚠️⚠️】EDCB-230326 以前に利用されていた HttpPublic.ini と EDCB-230728 以降で利用されている HttpPublic.ini は互換性がありません！！
  　EDCB-230326 以前から更新する際は、事前に古い HttpPublic.ini をバックアップし上書きされないようにした上で、
    HttpPublic.ini を EDCB-230728 以降に同梱されている最新版に上書きコピーし、
    その後バックアップしておいた古い HttpPublic.ini を参考に、再度設定のカスタマイズを行ってください。
    なお、番組表の背景色関連の設定 ([BACKGROUND]) は互換性が保たれています。
・EpgDataCap3_Unicode.dll を EpgDataCap3.dll にリネームして差し替えると、番組名の [字] などがそのまま Unicode の記号 (🈑 など) として反映されます。
　・🈑,🈖 などは日本のテレビ放送で用いられる ARIB 外字 (https://ja.wikipedia.org/wiki/ARIB%E5%A4%96%E5%AD%97) です。
　　Unicode 5.2 までは ARIB 外字を表示できなかったため、DTV 関連ソフトでは長らく [字] や [解] などの囲み文字 (代替表現) が使われてきました。
　・このため EpgDataCap3_Unicode.dll に差し替えると、ファイル名に Shift-JIS 範囲内の文字しか使えないソフトなどで互換性の問題が生じる可能性があります。
　・また Windows 環境では、[字] よりも 🈑 の方が見づらく表示されがちです。どうしても囲み文字ではなく Unicode で ARIB 外字を扱いたい方は使ってみてください。
・万全は尽くしていますが、もしかするとファイルの不備や動かない、といったことがあるかもしれません。自己責任にてお願いします。

◆ 同梱ファイル (EDCB 本体付属のファイル以外)

EDCB を利用する上で必須、またはあった方が良さそうなファイルを一緒に同梱しています。

・B25Decoder.dll / B1Decoder.dll … B-CAS カードまたはスカパー！カードを使い CAS 処理（スクランブル解除）を行うライブラリ
  ・B25Decoder.dll / B1Decoder.dll がないとスクランブル解除を行えないため、必須のライブラリです。
    ・B25Decoder.dll は、地デジ・BS・CS110 (B-CAS) 向けの CAS 処理ライブラリです。
    ・B1Decoder.dll は、スカパー！プレミアムサービス (SPHD: スカパー！カード) 向けの CAS 処理ライブラリです。
  ・https://github.com/tsukumijima/libaribb25 をビルドしたものを同梱しています。

・lua52.dll / zlib52.dll … EDCB Material WebUI を動作させるために必要なライブラリ
  ・このライブラリがないと EDCB Material WebUI は動作しません。
  ・https://github.com/xtne6f/lua, https://github.com/xtne6f/lua-zlib をビルドしたものを同梱しています。

・libcrypto-1_1(-x64).dll / libssl-1_1(-x64).dll / openssl.exe … EDCB Material WebUI を HTTPS で動作させるために必要なライブラリ
  ・HTTP で動作させる場合はこのライブラリがなくても動作しますが、HTTPS で動作させる場合は必須です。
  ・openssl.exe はライブラリではありませんが、HTTPS 化する際に必要な自己署名証明書の生成に利用します。
    ・HTTPS 化の詳細は Readme_Mod.txt 内の「CivetWebの組み込みについて」に記載されています。
  ・https://download.firedaemon.com/FireDaemon-OpenSSL/openssl-3.0.18.zip からダウンロードした OpenSSL 3.0.18 を同梱しています。

・Readme_EMWUI.md … EDCB Material WebUI の説明書（markdown 形式）

・EdcbPlugIn/ch2chset.vbs / EdcbPlugIn/EdcbPlugIn.ini / EdcbPlugIn/EdcbPlugIn_Readme.txt … EdcbPlugIn 用の各種ファイル
  ・ch2chset.vbs は、TVTest のチャンネル設定ファイルを EDCB のチャンネル設定ファイルに変換するスクリプトです。
  ・EdcbPlugIn.ini は、EdcbPlugIn の設定ファイルです。
  ・EdcbPlugIn_Readme.txt は、EdcbPlugIn の説明書です。
  ・いずれもソースコードの EdcbPlugIn/EdcbPlugIn/ フォルダに入っているものを同梱しています。

・EdcbPlugIn/Write_Multi.dll / EdcbPlugIn/Write_OneService.dll … EdcbPlugIn を使う場合に必要なファイル書き出し用プラグイン
  ・EdcbPlugIn を使う場合は、これらのファイルを EdcbPlugIn 本体とは別に TVTest.exe と同じフォルダに配置する必要があります。
  ・Write_Multi.dll は https://github.com/xtne6f/Write_Multi をビルドしたものを同梱しています。

・HttpPublic/api/・HttpPublic/EMWUI/・HttpPublic/img/・HttpPublic/video/ … EDCB Material WebUI 本体
  ・独自に PWA 対応などの改良を行った EDCB Material WebUI (https://github.com/tsukumijima/EDCB_Material_WebUI) を同梱しています。
  ・HttpPublic/img/logo/ には、私が関東圏にて取得した 地デジ・BS・CS110 の局ロゴ (bmp) を同梱しています。
  ・局ロゴが表示されない放送局がある場合は、TVTest で取得した局ロゴを
    (ONID(16進数4桁))(SID(16進数4桁)).bmp(または.png) の形式にリネームした上で、HttpPublic/img/logo/ に入れてみてください。
    ・TVTestLogoRenamer (https://gist.github.com/tsukumijima/bc1d9988b2a9b3edeced7be39d47449c) を使うと、局ロゴを一括でリネームできます。
  ・EDCB Material WebUI を使う場合は別途いくつか設定が必要です。
    ・https://github.com/tsukumijima/EDCB_Material_WebUI/blob/master/README.md を参考に、設定を行ってください。

・Setting/HttpPublic.ini・Setting/XCODE_OPTIONS.lua … EDCB Material WebUI の設定ファイル
  ・すぐに使えるように、事前にいくつかの設定を行っています。
  ・HttpPublic.ini・XCODE_OPTIONS.lua の設定をすでに変更している場合は、アップデート時に上書きしないように注意してください。

・Tools/ffmpeg.exe・Tools/ffprobe.exe … EDCB Material WebUI がファイル再生やファイル情報の取得に利用する動画変換ソフト / 動画情報取得ソフト
  ・かつて https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ にて配布されていた FFmpeg 4.3.1 (Shared 版: Wayback Machine よりダウンロード) を同梱しています。
  ・FFmpeg 4.3.1 (Shared 版) のうち、ffplay.exe は不要なため削除しています。
  ・Shared 版にしている理由は、ffmpeg と ffprobe でライブラリを共通化でき、ファイルサイズを半分近くにまで減らせるためです。

・Tools/psisiarc.exe・・Tools/psisimux.exe・Tools/tsmemseg.exe・Tools/tsreadex.exe … EDCB Legacy WebUI がストリーミング再生に利用するユーティリティツール
  ・psisiarc (https://github.com/xtne6f/psisiarc) は、データ放送が含まれるデータカルーセルをアーカイブ化するツールです。
  ・psisimux (https://github.com/xtne6f/psisimux) は、psisiarc でアーカイブ化したデータカルーセルを再度 MPEG2-TS に戻すためのツールです。
  ・tsmemseg (https://github.com/xtne6f/tsmemseg) は、MPEG-TS ストリームをインメモリで HLS 配信するためのツールです。
  ・tsreadex (https://github.com/xtne6f/tsreadex) は、放送波のストリーミング再生を安定化させるためのツールです。

================================================================================
